Папку Windows cкопировать на диск С:\ соглашаясь с заменой
Драйвера DFU и UART установятся автоматически при подключении оборудования

Драйвер VCOM устанавливается только вручную по инструкции:
https://docs.google.com/document/d/14F-dtqWpMN1Vy4xMj2PM_BIcdiCgH7ZXJcQ-iAUvtuU/

Драйвер Prolific если нынешний не работает и выдает (код 10)

Драйвер RNDIS для Windows XP:
u.to/6gVAFQ
Service Pack 3 для Windows XP для работы RNDIS:
u.to/vAZAFQ